TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. BR.** | **OPIS RADOVA** | **JED. MJERE** | **KOLIČINA** |  |
| 1. | PRIPREMA TERENA ( ravnanje donjeg sloja, priprema posteljice ) ukupna dužina 3.865 m, od toga 2.000 m širine 3 m, a 1865 m širine 3,5m. | m² | 12.528 |  |
| 2. | DOPREMA I UGRADNJA KAMENA 0/30 NA PRETHODNO PRIPREMLJENU PODLOGU, debljine 5-10 cm, ovisno o potrebi i lokaciji ( dio na kamen 0/60, dio na drobljeni kamen, dio na postojeću otresnicu ) | m³ | 1.360 |  |
| 3. | DOPREMA I UGRADNJA KAMENA 0/60 NA PRETHODNO PRIPREMLJENU PODLOGU, debljine 20 cm, duljine 180 m, širine 3,5 m | m³ | 130 |  |
| 4. | DROBLJENJE KAMENA I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA LOKACIJI U TOVARNIKU, procijenjena količina | m³ | 550 |  |
| 5. | UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA I MATERIJALA NA LOKACIJI U ILAČI, udaljenost 8 km, procijenjena količina | m³ | 260 |  |
| 6. | UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA I MATERIJALA NA LOKACIJI U TOVARNIKU, udaljenost 4,5 km, procijenjena količina | m³ | 280 |  |
| 7. | UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA I MATERIJALA NA MJESTU DROBLJENJA, procijenjena količina | m³ | 115 |  |
| 8. | ZAVRŠNO RAVNANJE VALJKOM UGRAĐENOG KAMENA | m² | 12.528 |  |

Procijenjena vrijednost radova: 420.000,00 kn bez PDV-a.